**ITS 96 (ferme porte invisible), ferme porte pour les locaux les plus nobles et pouvant être installé en bandeau**

« Ferme-porte conforme à la NF EN 1154, technologie à came, avec contre piston et glissière, encastré dans le vantail ou en traverse haute de l’huisserie type ITS 96 de DORMA ou techniquement équivalent, permettant un moment rapidement dégressif de l’ouverture de la porte. Le ferme porte devra être conforme à la réglementation française relative à l’accessibilité des personnes handicapées (< 50N) avec rapport d’essai par laboratoire agréé. Il devra être conforme au guide européen CEN/TR 15894 (accessibilité aux enfants, personnes âgées et/ou handicapées) : décroissance de la force de 40% sur les 60 premiers degrés d’ouverture »

