

**Formular zur Risikobewertung**

**dormakaba Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO „low energy“**

# Ersteller der Risikobewertung/ Einbauende Person

*Name:*

*Straße:*

*PLZ/Ort:*

*Datum, Unterschrift:*

# Risikobewertung nach Nutzergruppen

Je nach den unten genannten **Nutzergruppen** der Tür kann der Einsatz von Sicherheitssensorik vom Betreiber der Türanlage bzw. der einbauenden Person des CS 80 MAGNEO Schiebetür- antriebs für sinnvoll erachtet werden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Regelmäßige Nutzer der Türanlage** | **Absicherung durch:**  **(Zur Risikobewertung bitte ankreuzen)** | |
|  | **„low energy“-Betrieb** | **„low energy“-Betrieb und Sensorik** |
| **Erwachsene** | ✔ **Hohe Sicherheit gegeben** (Einhaltung der Niedrig- energie-Vorgaben) | Eine zusätzliche Absiche- rung der Türanlage durch den Einsatz von Sensorik ist **nicht erforderlich**. |
| **Besonders**  **zu schützende Personen**  *(Kinder, Behinderte, ältere Personen)* | ✔ **Hohe Sicherheit gegeben** (Einhaltung der Niedrig- energie-Vorgaben) | Eine zusätzliche Absiche- rung der Türanlage mit Anwesenheitssensoren **wird empfohlen**, um ein Anstoßen zu vermeiden. |

Stand: März 2025